1. 项目内容：内江市中医医院共享轮椅服务项目
2. 2、安装地点及数量：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体位置 | 数量（台） | 设备类型 | 备注 |
| 1 | 新区 | 具体数量、投放位置由中标公司同医院协商后确定 | | |
| 2 | 老区 | 具体数量、投放位置由中标公司同医院协商后确定 | | |

3、经营范围：共享轮椅（不允许超范围经营）。

     4、设备要求：中标人负责共享轮椅的日常运营管理，确保设备的正常运行，并负责设备保养、清洁及维修工作。

     5、计费系统要求：须有成熟的自助售卖机的微信/支付宝收费系统。

**6、计费要求：为体现医院公益属性，在公共场所供群众使用以免费为主，用户每人每次可免费使用1小时，每人每天免费使用次数不限。用户单次使用超过1小时的，才进行收费，收费标准须在租借台进行提示。**

     7、设备由中标人自行购置，招标人只提供置放场地、供电电源，电源线路、插座及加锁保护网由中标企业派专业人员安装，电费由中标人承担，招标人不承担任何费用。

8、报价要求：场地租金

9、租用期： 1 年。

10、中标方式：本项目采用最综合评分法

11、参数要求：

（1）软件功能

1.1开锁方式采用GPRS或4G及以上技术等两种开锁方式。

1.2智能锁能反馈记录开关锁状态和RFID识别功能，可双重功能记录开关状态。

1.3轮椅归还后可自动识别，可直接结束订单。

1.4可采用“小程序”和“公众号”，用户无需下载软件，扫码后即可进入。

1.5可远程开锁及软件远程升级、重启。

1.6免费时长和收费标准可随时自行设置。

（2）手动轮椅

2.1、轮椅车的生产厂家具有医疗器械生产许可证。

2.2、轮椅车前后轮胎为实心轮胎，免充气。

2.3、轮椅扶手固定。

2.4、为方便管理轮椅收纳架随时移动。

2.5、收纳系统供电额定电压不高于12伏。