|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 工作内容、材质工艺 | 规格 | 单位 | 需求 |
| 1、 | 艾灸VIP房间 | 木制窗户 | 1900\*1500\*2 | m2 | FDA8B5D0193A2CF2184EA4CCF7216B25 |
| 半玻木门（含门套） | 2000\*800\*3 | 套 |
| 镂空窗格 | （7460+7440）\*680 | m2 |
| 石膏板轻钢龙骨隔墙、腻子、乳胶漆 | （7460+7440）\*2480\*2 | m2 |
| 2、 | 门厅墙 | 20mmPVC雕刻喷漆（左右宽500，上檐宽700） | 8430\*3135 | m2 | 794737D29ACBFF280485E37885782D6D |
| 20MMPVC雕刻 | 800\*800\*5+1.5 | cm |
| 3、 | 4间房间门改中式 | 10mmPVCuv印雕刻 | 5990\*3130\*2+ 2625\*3130\*2 | m2 | 324FE36E7851FBC1298939E965D76B34 |
| 4、 | 推拿、艾灸等挂图 | 20mmPVC喷漆+UV | 1200\*690\*8 | m2 | 748FE29BB362D00BA9E5C71D744D2B5E |
| 20mmPVC喷漆+UV | 1900\*900\*9 | m2 |