|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **材质、规格** | **单位** | **报价（元）** | **备注** |
| 1 | 单面遮光布 | 1、幅宽定高2.8米；  2、涤纶丝光线细，克重480克，面料柔软，高光面料。 | 米 |  |  |
| 2 | 双面麻遮光布 | 1、天然麻料与涤纶按一定比例混合双层织造双面涂层织而成，克重480克，厚薄适中，遮光率60%。 | 米 |  | 适用于透气性不太好的空间 |
| 3 | 高精密平纹布 | 1、亚光超细，面料适中，克重680克，遮光90%。 | 米 |  | 用于特殊房间 |
| 4 | 亚麻遮光布 | 1. 平纹织法，透气性好，导热吸湿透气性好，面料中厚型，布面笔挺成形，垂感好。 2. 克重750克，遮光度70%。 | 米 |  | 需要透气性强的地方办公室会议室等 |
| 5 | 双面雪尼尔 | 1. 强遮光、优保暖、隔音效果极好，垂感强。色泽光亮面料柔软，外光朴实自然，耐热，吸湿性好，易成形； 2. 克重1200克，遮光效果95%以上。 | 米 |  |  |
| 6 | 金刚纱/幻影纱 | 1、材质：涤纶，纯色或条纹 2、透光不透人 | 米 |  |  |
| 6 | 医用帘 | 1. 材质：100%涤纶； 2. 克重量：190g/米平方；   3、抗菌性：细菌减少百分率≥99.00%；  4、围帘高度：0-3.2m，网孔高度：50-75cm； | 米 |  | 普通型（颜色可选） |
| 7 | 医用帘 | 1. 材质：100%涤纶； 2. 克重量300g/米平方；   3、抗菌性：细菌减少百分率≥99.00%；  4、围帘高度：0-3.2m，网孔高度：50-75cm； | 米 |  | 加厚高精密（颜色可选） |
| 8 | 窗花纸 | 1. 保护膜的表面有微细凹凸加工，使保护膜反光表面变为哑光无反射表面； 2. 透光性≤40%，抗污效果≥3级，耐候性≥3级，低粘着力且容易拆卸和撕下； 3. 表面抵御指纹侵袭达到4级，手指触摸不易留痕，具备特殊光学特性，低彩虹，低晶点，硅胶吸附，无残胶，经久耐用。 | 平米 |  | 磨砂窗花纸 |
| 9 | 无纺衬布 | 1. 材质为100%聚酯纤维；   2、甲醛含量≤300mg/kg；3、使用寿命2年 | 米 |  | 太阳晒后易抻小颗粒碎末 |
| 10 | 有纺衬布 | 1. 材质为100%聚酯纤维；   2、甲醛含量≤300mg/kg；3、使用寿命20年， | 米 |  | 使用寿命可达20年 |
| 11 | 遮光卷帘 | 双面涂银：升降式、简洁利落 | 平米 |  |  |
| 12 | 百叶帘 | 铝百叶：可调光，通风防尘 | 平米 |  |  |
| 13 | 蜂巢帘 | 日夜帘：空中六角结构，保温隔热 | 平米 |  | 适用阳光房、节能需求空间 |
| 14 | 梦幻帘 | 垂直叶片+布纱结合，光影魔术师 | 平米 |  | 适用落地窗户 |
| 15 | 纱帘 | 透光柔化光线（幻影纱、金刚纱） | 米 |  |  |
| 16 | 轨道（直轨） | 铝合金 | 米 |  |  |
| 17 | 轨道（罗马轨） | 铝合金 | 米 |  |  |
| 14 | 孔圈1 | PVC | 个 |  |  |
| 18 | 孔圈2 | 再生纤维 | 个 |  |  |
| 19 | 孔圈3 | 原生纤维 | 个 |  |  |
| 20 | 轨道支架 | 轨道支架（铝合金） | 个 |  |  |
| 21 | 撒窗帘 | 轨道长3米以内（含3米） | 根 |  |  |
| 22 | 挂窗帘 | 轨道长3米以内（含3米） | 根 |  | 窗帘配件 |
| 23 | 换配件 | 滑轮 | 颗 |  |
| 24 | 换配件 | 卡扣 | 颗 |  |
| 25 | 换配件 | S钩 | 颗 |  |
| 26 | 换配件 | 封头 | 对 |  |
| 27 | 换配件 | 胶膨胀 | 颗 |  |
| 28 | 换配件 | 不锈钢镙丝 | 颗 |  |
| 产品符合国家相关环保要求。 | | | | | |