附件：

采购设备主体基本参数。

1.1、全部为内置存储，不外接存储模块；

1.2、6 路带隔离的 RS-232 数字输入通道；

1.3、6 路带隔离的 RS-485 数字输入通道；

4、16 路模拟量输入通道；

5、8 路带隔离的开关量输入通道；

6、8 路继电器输出通道；

7、1 路高速 USB 2.0 接口，1 路超高速 USB 3.0 接口；

8、具备 6 路交换机端口：4 路 PoE 端口，2 路 uplink端口；

9、设备核心：负责采集、存储、加密、传输所有监测数据（污染物、工况、参数）、视频记录、门禁记录，并接收平台反控指令；

10、内置 2 路 100M/1000M 自适应的以太网接口；

11、内置 4G（全网通）通信模块；

12、蓝牙/WiFi 通信模块；实现扫码登录，三级权限管理

13、内置关机重启键；

14、内置大容量的锂电池，满足断电 6 小时以上续航；

15、内置高精度时钟芯片；

16、10.1 英寸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏；

17、2.0GHz 主频的 CPU，运行嵌入式 Linux 操作系统，三级权限，防篡改；

18、64GB(含系统)数据存储空间，16T视频存储空间；

19、视频存储：可根据摄像头数量配置相应容量硬盘；

20、支持 4G/有线，断点续传，SM4 加密；

21、满足HJ212-2025、HJ1480-2026标准要求；

22、环保数采仪&智能数采仪双认证（证书&检测报告）；

400万像素变焦摄像头。

根据标准要求每个站点至少配备3个摄像头，其中监测站房2个（枪式或半球式），采样口1个（枪式）；
（具体参数如下）：

2.1、最高分辨率可达2560 × 1440 @30 fps，在该分辨率下可输出实时图像；

2.2、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；
2.3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；

2.4、支持电动变焦；

2.5、支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m；

2.6、支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；

2.7、1个内置麦克风；

2.8、支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出；

2.9、支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电；

2.10、符合IP67防尘防水设计，可靠性高；
联系人：
联系电话：

公司名称：（请加盖公章）
