项目清单及技术参数

一、扁鹊楼康复大厅房屋防水：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 树脂瓦 | 56 | ㎡ | 含支架安装 |
| 2 | 耐候胶处理 | 1 | 项 | 人工+材料 |
| 3 | 幕墙清补分隔缝的结构胶 | 1 | 项 | 人工+材料 |
| 4 | 搭设外架 | 1 | 项 | 人工+租金+运费 |
| 5 | 排水沟防水处理 | 1 | 项 | 人工+材料 |
| 6 | 建渣清理 | 1 | 项 | 人工+运费 |

1.重新加盖一层树脂瓦。并做好收边收口（采用耐侯胶）

2.幕墙清补分隔缝的结构胶。

3.排水沟重新防水处理。

二、时珍楼门诊前露台防水：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目名称 | 工程量 | 单位 | 备注说明 |
| 1 | 基层卫生清理 | 1 | 项 | 清理青苔垃圾 开裂松鼓修复  |
| 2 | 周边防水槽 | 1 | 项 | 人工 |
| 3 | 防水 | 215 | m² | SBS改性沥青卷材4厚+人工 |
| 4 | 防水保护层 | 215 | m² | 水泥+河沙+人工 |
| 5 | 钢性层屋面 | 215 | m² | 钢网+水泥+中沙+人工 |
| 6 | 沥青油膏分隔缝处理 | 82 | m | 材料+人工 |
| 7 | 卫生清理 | 1 | 项 | 人工搬运+车运费+建渣场地费 |
| 8 | 材料运费 | 1 | 项 | 人工+车运+吊车租聘费 |